{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["铜材质建设估算"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"铜材质建设估算","index":0,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,7],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[26,2,26,5],[27,0,29,7]]}
["采购清单    "]
["序号","材  料  名  称","规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价(元)","合价(元)","备注"]
[1,"镀锌圆钢、方钢、角钢","Q235B钢材等国标件325.203.140（mm）直径","吨",8,null,null,"主结构为整根钢材，含损耗"]
[2,"3D模型小样","进口树脂（模型35CM左右）","个",1,null,null,"用于放样"]
[3,"模型放样","XYZ   轴向造型放样","组",1,null,null,"纵横放样"]
[4,"钢材煨弯","主龙骨机械拉弯，辅龙骨异形机械拉弯、人工热弯","项",1]
[5,"钢板数控切割（304不锈钢板）","孔径30mm、间距30mm","㎡",20.43,null,null,"含耗损"]
[6,"龙骨造型焊接","主龙骨、辅龙骨、二氧化碳保护焊、焊缝探伤","吨",8]
[7,"耐候钢板锻造","分块手工锻造","㎡",75,null,null,"含耗损"]
[8,"钢板锈蚀","专业化学药水","项",1]
[9,"钢板锈蚀定型","专业化学药水","㎡",10]
[10,"雕塑主题造型不锈钢锻造","分块手工锻造","㎡",12,null,null,"含耗损"]
[11,"油漆及表面防护","抗碱隔离 封闭定色","项",1,null,null,"焊缝为满焊、抛光至拉丝面"]
[12,"立体字","304不锈钢、汽车烤漆","项",1,null,null,"焊缝为满焊、抛光至拉丝面"]
[13,"拼装焊接、探伤","氩弧焊，二保焊 ","人工（每天）",45]
[14,"打磨","焊点打磨、抛光、检测","人工（每天）",25]
[15,"整形、批灰","焊点整形、填缝","人工（每天）",12,null,null,"焊缝为满焊、抛光至拉丝面"]
[16,"画面彩绘","油漆调色手工绘画","㎡",30]
[17,"拆分、解体","解体装车","段",6,null,null,"异形无法运输、需解体装车"]
[18,"叉车装车","5T","台班",1,null,null,"异形无法运输、需解体装车"]
[19,"运费","13M货车","趟",4,null,null,"异形无法运输、需解体装车"]
[20,"现场安装","拼装、焊接、补漆","人工（每天）",28,null,null,"异形无法运输、需解体装车"]
[21,"吊机","20T吊机","台班",8,null,null,"异形无法运输、需解体装车"]
[22,"其他辅材费","总价2%"]
["小计"]
["税务（8%）"]
["总计（大写）  "]
["备注：以上采购内容含钢混基础。"]